Tension d'entrée : 30V

Tension (estimé) de sortie : 36KV

Diamètre du PVC : 7cm

Épaisseur du PVC : 5mm

Hauteur du PVC : 40cm

Bobine primaire : 2.5mm pour 7.85m

Bobine secondaire : 0.15mm pour 209.34m

15 condensateurs : 0,68uF (sur l’autre bobine tesla)